.8086

.model small

.data

a dw 2001h

b dw 1212h

c dw ?

.code

start:

MOV AX,@data

MOV DS,AX

MOV AX,a

MOV BX,b

ADD AX,BX

MOV c,AX

MOV AH,4Ch

INT 21h

end start

