.8086

.model small

.data

a db 01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0ah

.code

start: mov ax, @data

mov ds, ax

lea si, a

mov bx, 02h

mov ch, 0ah

xor cl, cl

xor ax, ax

l1: mov al, [si]

div bl

cmp ah, 00h

jnz odd

add cl, [si]

odd: inc si

dec ch

jnz l1

mov ah, 4ch

int 21h

end start

