.8086

.model small

.data

a db 41h,42h,43h,44h,45h,46h,47h,48h,49h,4ah,4bh,4ch,4dh,4eh,4fh,50h,51h,52h,53h,54h,55h,56h,57h,58h,59h,5ah

.code

start: mov ax, @data

mov ds, ax

lea si, a

mov cl, 1ah

l1: mov dl, [si]

mov ah, 02

int 21h

inc si

dec cl

jnz l1

mov ah, 4ch

int 21h

end start

