.8086

.model small

.data

.code

start: mov ax, @data

mov ds, ax

l1: mov ah, 08

int 21h

cmp al, 30h

jz last

mov dl, al

mov ah, 02

int 21h

jmp l1

last: mov ah, 4ch

int 21h

end start

