.8086

.model small

.data

a db 06h

b db 02h

c db ?

.code

start:

MOV AX,@data

MOV DS,AX

MOV AL,a

MOV BL,b

ADD AL,BL

MOV c,AL

MOV AH,4Ch

INT 21h

end start

