.8086

.model small

.data

a db 08h

b db 04h

c db ?

.code

start: MOV AX, @data

MOV DS, AX

MOV AH, a

MOV BH, b

SUB AH, BH

MOV c, AH

MOV AH,4Ch

int 21h˘

end start

