.8086

.model small

.data

a db 05h

b db 02h

c dw ?

.code

start:

MOV AX,@data

MOV DS,AX

MOV AL,a

MOV BL,b

MUL BL

MOV c,AX

MOV AH,4Ch

INT 21h

end start

