.8086

.model small

.data

a dw 2000h

b dw 0002h

c dd ?

.code

start:

MOV AX,@data

MOV DS,AX

MOV AX,a

MOV BX,b

MUL BX

MOV c,AX

MOV AH,4Ch

INT 21h

end start

