.8086

.model small

.data

a dw 0008h

b dw 0004h

c dw ?

.code

start: MOV AX, @data

MOV DS, AX

MOV AX, a

MOV BX, b

DIV BX

MOV c, AX

MOV AH,4Ch

INT 21h

end start

