.8086

.model small

.data

a db 78h

.code

start: mov ax, @data

mov ds, ax

mov al, a

mov ah, al

rol ah, 04

and ax, 0f0fh

or ax, 3030h

mov bx, ax

mov dl, bh

mov ah, 02

int 21h

mov dl, bl

mov ah, 02

int 21h

mov ah, 4ch

int 21h

end start

